**国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局**

**1号楼7楼维修工程清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **位置** | **维 修 项 目** |
| 电梯口和走廊 | 1. 天花面积79㎡ 2. 四面墙面面积214㎡ 3. 装检查口3个 4. 电梯门口加装检查口1个   合计：293㎡（批灰扫油面积） |
| 701 | 1. 天花面积21.6㎡ 2. 四面墙面积49.66㎡ 3. 换排气扇1个 4. 装检查口1个 5. 换灯1个 6. 换窗帘1个（长4米高2.6米） 7. 空调插座、排水管、线路等1套 |
| 702 | 1. 天花面积21.6㎡ 2. 四面墙面积49.66㎡ 3. 换排气扇1个 4. 装检查口1个 5. 换窗帘1个（长4米高2.6米） 6. 空调插座、排水管、线路等1套 |
| 707 | 1. 天花面积43.66㎡ 2. 四面墙面积75㎡ 3. 换排气扇1个 4. 装检查口1个 5. 换窗帘1个（总长4米高2.6米） 6. 空调插座、排气扇、线路各1套 |
| 707 | 1. 天花面积43.66㎡ 2. 四面墙面积75㎡ 3. 换排气扇1个 4. 装检查口1个 5. 换窗帘1个（总长4米高2.6米） 6. 空调插座、排气扇、线路各1套 |
| 709 | 1. 天花面积56.24㎡ 2. 四面墙面积75㎡ 3. 换排气扇2个 4. 装检查口2个 5. 换窗帘2个 6. 空调插座、排水管、线路等各1套 |
| 710 | 1. 天花面积27.74㎡ 2. 四面墙面积56.25㎡ 3. 换排气扇1个 4. 装检查口1个 5. 换窗帘1个（长4米高2.6米） 6. 空调插座、排水管、线路等各1套 |
| 711 | 1. 天花面积27.36㎡ 2. 四面墙面积56㎡ 3. 换排气扇1个 4. 装检查口1个 5. 换窗帘1个（长4米高2.6米） 6. 空调插座、排水管、线路等各1套 |
| 712 | 1. 天花面积27.36㎡ 2. 四面墙面积56㎡ 3. 换排气扇1个 4. 装检查口1个 5. 换窗帘1个（长4米高2.6米） 6. 空调插座、排水管、线路等各1套 |
| 713 | 1. 天花面积27.36㎡ 2. 四面墙面积56㎡ 3. 换排气扇1个 4. 装检查口1个 5. 换窗帘1个（长4米高2.6米） 6. 空调插座、排水管、线路等各1套 |
| 714 | 1. 天花面积27.74㎡ 2. 四面墙面积56.25㎡ 3. 换排气扇1个 4. 装检查口1个 5. 换窗帘1个（长4米高2.6米） 6. 空调插座、排水管、线路等各1套 |
| 715 | 1. 天花面积27.36㎡ 2. 四面墙面积56㎡ 3. 换排气扇1个 4. 装检查口1个 5. 换窗帘1个（长4米高2.6米） 6. 空调插座、排水管、线路等各1套 |
| 卫生间 | 1. 换排气扇2个 2. 换灯1个 3. 门脚损坏维修贴瓷片 |
| 空调线路 | 1. 空调总线路从电箱安装总开关并从电箱走向天花板内至走廊总点，后分线进入各房间。 2. 总线用10mm2铜线、地线用4mm2、铜线。 3. 分线用4mm2，地线用2.5mm2铜线。 4. 所有线路套管，穿墙钻孔。 5. 空调水往楼下接入水盆，楼面钻孔。 |

以上项目汇总：

1. 天花批灰扫油462.68㎡；
2. 墙面批灰扫油874.82㎡；
3. 换排气扇14个；
4. 检查口15个；
5. 换灯2个；
6. 换窗帘11个，总长44米，高2.6米；
7. 安装空调线路损坏天花板和现已损坏天花板总面积32㎡。