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1项目概述
1.1项目背景
1.1.1项目目的、意义及背景
为支撑税费征管业务的信息化需求，国家税务总局广州市税务局计划采购12台服务器，保障信息化基础资源充足。
1.2项目内容
1.2.1项目建设思路
采购C86国产服务器对老旧非国产服务器进行替换
1.2.2采购内容
12台国产服务器。预算270万，报价最高限价216万。
1.2.3项目实施要求
1.2.3.1实施范围要求
国家税务总局广州市税务局
1.2.3.2实施时间要求
合同签订后10个工作日内
1.2.3.3 实施地点要求
国家税务总局广州市税务局
1.3 其他要求
1.3.1 采购标的需执行的相关标准规范
凡涉及《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，具体为：服务器。上述产品投标（响应）时须提供CCC认证证书复印件（如实施自我声明程序的，则提供自我声明相关材料（提供在http://cx.cnca.cn/查询的产品的证书编号及查询结果截图）。
本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。 
本项目采购的产品如列入国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会颁布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，验收时须出具以下任一材料：①有效期内的公安部监制的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；②提供在“网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果检索（https://www.cac.gov.cn/wa/netWorkCriticalEquipment.htm）”的截图。
本项目中如涉及电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。
如本项目涉及到《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录（2026 年版）》内产品的，须严格执行《国家发展改革委 市场监管总局关于印发〈中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录（2026 年版）〉及相关实施规则的通知》（发改环资规〔2026〕550 号）规定。（投标（响应）时提供承诺）。
本项目（包组）严禁采购《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10 号）通知附件所列 46 家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。供应商须提供加盖公章的书面承诺函，承诺所投全部产品、后期扩容配套设备（如有）、运维替换备件（如有）均不包含上述受限产品。
2 投标/响应要求
2.1 对供应商的要求
2.1.1 必备资质
2.1.1.1 投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。
2.1.1.2 本项目的特定资格要求（说明：如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。
）
无
2.1.2 优选资质/优选指标
2.1.2.1 相关证书
	序号
	证书名称
	备注

	1
	质量管理体系认证（认证范围与信息化相关）
	

	
	
	

	
	
	




2.1.2.2 成功案例
投标人需具备在2023年1月1日（含）至今承接过服务器供货同类项目经验。
2.1.3 是否允许联合体
否
2.1.4 是否专门面向中小企业
否
2.1.5 其他要求
无
2.2 技术部分投标/响应内容
2.2.1 技术投标/响应总要求
由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。
2.2.2 投标/响应方案要求
以下相关方案，若作为评审因素，则投标人应在满足★关键指标项要求的前提下，根据项目特点和采购需求，制定更为完整、详细、可操作性强的方案。根据但不限于对服务要求相关要求，应包含供货方案、工期
3项目需求
3.1 总体要求
本项目采购标的为12台服务器，中标人须提供相应的实施服务，包括但不限于设备供货、运输、上架、安装调试、系统适配、验收、培训及质保期内运维服务。
3.2 采购产品一览表
	序号
	产品类别
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	1
	服务器
	服务器
	12
	台
	

	
	
	
	
	
	



3.3 采购产品详细清单及技术指标
采购文件（技术部分）中有标注★号的，为必备服务要求，必须满足，如未作出响应，将导致响应无效；#为重要服务内容、△为一般服务内容。
	序号
	指标种类
	指标名称
	指标内容
	重要性
	是否需要证明材料

	1 
	产品规格
	★CPU 信息
	单颗CPU主频≥2.7GHz，核数≥32核且≥64线程；TDP 功耗≤260W；
	
	

	2 
	产品规格
	★主板支持的CPU 和内存情况
	实配CPU数量≥2个C86架构国产处理器，支持DDR4内存；
	
	

	3 
	产品规格
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个；
	
	

	4 
	产品规格
	★主板存储接口
	要求支持SATA、SAS、M.2、U.2等硬盘接口；
	
	

	5 
	产品规格
	★PCIe 插槽接口
	要求支持PCIe 4.0；PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容
	
	

	6 
	产品规格
	★主板PCIe 插槽数量及规格
	a) 高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于10个；
b) 单路服务器，本项目不涉及；
	
	

	7 
	产品规格
	特殊孔位及接口
	a) 特殊孔位，本项目不涉及；
b) 服务器配置USB 3.0端口≥5个；
	
	

	8 
	产品规格
	板载网络接口
	配置板载网络接口应不少于4个1GE 网口；
	
	

	9 
	产品规格
	主板OCP 插槽数量
	支持OCP3.0 及以上插槽的数量不少于1个；
	
	

	10 
	产品规格
	★内存数量
	≥8；
	
	

	11 
	产品规格
	★内存规格
	≥DDR4；
	
	

	12 
	产品规格
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确；
要求支持≥8个内存接口通道；
	
	

	13 
	产品规格
	硬盘类型
	支持SAS、SATA、U.2 SSD硬盘；支持SAS、SATA HDD硬盘；
	
	

	14 
	产品规格
	★硬磁盘实配容量
	服务器产品至少要配备三款存储设备
a)配备硬磁盘：
服务器提供的实配硬磁盘可用容量≥8TB SATA HDD硬盘；
b)配备固态盘：
实配固态盘单盘容量≥960GB SATA SSD硬盘；
实配固态盘单盘容量≥3.84TB SAS 企业级SSD硬盘（采用MLC闪存芯片，要求与现有存储设备HPE 3par StoreServ 20850磁盘阵列兼容，能提供全容量重复数据删除和压缩功能）;
投标人提供承诺函（格式自拟）
	
	

	15 
	产品规格
	硬盘接口类型
	a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0 或SATA 3.0 及以上接口；
b)若配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe、SAS等
	
	

	16 
	产品规格
	★硬盘实配数量
	a)配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量≥3块8TB SATA HDD硬盘，可实现互为备份；
b)配备固态盘，实配盘数≥2块 960GB SATA SSD硬盘；实配盘数≥2块 3.84TB SAS 企业级SSD硬盘（采用MLC闪存芯片，要求与现有存储设备HPE 3par StoreServ 20850磁盘阵列兼容，能提供全容量重复数据删除和压缩功能）;
投标人提供承诺函（格式自拟）
	
	

	17 
	产品规格
	★硬盘插槽数量及规格
	a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；
b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为 44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。
c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块；（本项目不涉及存储型服务器）
	
	

	18 
	产品规格
	硬盘其他参数要求
	a)机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定；b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654相关规定
	
	

	19 
	产品规格
	RAID 卡支持的 SAS接口数
	≥8
	
	

	20 
	产品规格
	SAS 直通卡 SAS 接口数量
	≥0，本项目不涉及；
	
	

	21 
	产品规格
	HBA 卡端口数量
	配置≥2块1端口16Gb光纤通道HBA卡(带一个SFP+ 模块)
	
	

	22 
	产品规格
	★网口速率和数量
	配备网口数量不少于4个（2张2端口10Gb/s光接口网卡，含万兆多模光模块），且网口速率不少于10GE
	
	

	23 
	产品规格
	存储型服务器网口速率和数量
	存储型服务器，本项目不涉及；
	
	

	24 
	产品规格
	独立网卡网口数量
	若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2个；
	
	

	25 
	产品规格
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等；
	
	

	26 
	产品规格
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等；
	
	

	27 
	产品规格
	★显示接口
	显示接口类型应不少于1种，如： VGA、DP、HDMI等
	
	

	28 
	产品规格
	★USB 接口
	要求支持≥5个USB 3.0接口；
	
	

	29 
	产品规格
	特殊接口及孔位
	支持后部独立的管理端口；
	
	

	30 
	
	其他接口
	标配1个串口；
	
	

	31 
	产品规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置；
	
	

	32 
	产品规格
	★电源模块数量
	电源模块数量≥2个；
	
	

	33 
	产品规格
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求；
配置≥1300W交流&240V高压直流电源模块；
	
	

	34 
	产品规格
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态；
	
	

	35 
	产品规格
	★外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d)在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；本项目不涉及；
g)服务器尺寸具体要求在文件中明确；
	
	

	36 
	产品规格
	★尺寸（高×宽×深）
	服务器高度≥2U；设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要；
	
	

	37 
	产品规格
	服务器导轨
	配置服务器专用安装导轨；
	
	

	38 
	产品规格
	CPU 个数与机柜高度单位(U) 比
	本项目不涉及；
	
	

	39 
	产品规格
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa；
	
	

	40 
	产品规格
	特殊机型环境适应性
	本项目不涉及；
	
	

	41 
	产品规格
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定；
	
	

	42 
	产品规格
	★噪声
	符合GB/T 9813.3 的有关规定；
	
	

	43 
	产品规格
	AI 计算单元
	若配备AI 计算单元应符合如下要求：a)  具备人工智能加速处理器，本项目不涉及；
b)  单推理卡或模块，本项目不涉及；
	
	

	44 
	产品规格
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具；本项目不涉及；
	
	

	45 
	产品规格
	★机柜尺寸
	本项目不涉及；
	
	

	46 
	产品规格
	机柜管理板
	本项目不涉及；
	
	

	47 
	产品规格
	机柜电源规格
	本项目不涉及；
	
	

	48 
	功能要求
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口；
	
	

	49 
	功能要求
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散；
	
	

	50 
	功能要求
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能；
	
	

	51 
	功能要求
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能；
	
	

	52 
	功能要求
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	
	

	53 
	功能要求
	★密码算法实现
	CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定；
	
	

	54 
	功能要求
	安全要求
	▲投标服务器所配备的CPU（中央处理器）内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速。提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（投标人提供承诺函，格式自拟）。
	
	

	55 
	功能要求
	安全要求
	提供所投设备所配备的CPU（中央处理器）密码技术特性企业站点级许可，可调用CPU内置的密码模块或密码协处理器实现SM2/SM3/SM4算法的硬件加速，本次授权CPU数量≥2。要求投标人提供承诺函，格式自拟。
	
	

	56 
	功能要求
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能；
	
	

	57 
	功能要求
	SATA SSD NAND 健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断；
	
	

	58 
	功能要求
	SATA SSD单 die 故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离；
	
	

	59 
	功能要求
	RAID 卡 RAID 级别支持
	配置≥1个RAID卡，配置≥2GB缓存，支持缓存数据保护；含超级电容模块；RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5
	
	

	60 
	功能要求
	RAID 卡BBU 单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元；
	
	

	61 
	功能要求
	光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD）
	本项目不涉及；
	
	

	62 
	功能要求
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能；
	
	

	63 
	功能要求
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能；
	
	

	64 
	功能要求
	★散热方式
	支持风冷等散热方式；
	
	

	65 
	功能要求
	其他功能
	a)支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
b)支持熔断保护与恢复功能；
	
	

	66 
	功能要求
	★BMC 固件基础功能
	1) 支持DHCP 设置网络功能； 
2)支持静态IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish 等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能， 包括BMC 和BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级；
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持BMC 固件设置的恢复出厂功能；
	
	

	67 
	功能要求
	BMC 固件增强功能
	a)网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b)设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c)Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s；
	
	

	68 
	功能要求
	★BIOS 固件基础功能
	a)支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b)支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c)支持设置界面中英文显示切换功能；
d)支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能；
e)支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f)支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g)支持安全启动功能；
h)支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i)支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j)支持 RAID 识别和启动功能；
k)支持串口重定向功能；
l)支持固件更新功能；
m)支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n)支持网络引导启用和关闭功能
	
	

	69 
	功能要求
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能；
	
	

	70 
	功能要求
	★可管理性要求
	本项目要求配置服务器管理软件，可统一管理服务器（含海光、鲲鹏、飞腾、X86架构），能够把本次采购的服务器及现网的所有服务器统一纳管，配置管理节点数授权≥5000个；要求投标人提供承诺函并加盖公章。
	
	

	71 
	功能要求
	可管理性要求
	▲嵌入式服务器BMC管理软件，要求支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各部件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域。要求投标人提供承诺函，并提供第三方检测报告证明加盖投标人公章。
	
	

	72 
	功能要求
	可管理性要求
	支持SNMP Trap告警功能。要求投标人提供承诺函，并提供第三方检测报告证明加盖投标人公章。
	
	

	73 
	功能要求
	可管理性要求
	▲嵌入式服务器BMC管理软件，要求为简化服务器的运维管理，服务器支持不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等）,无需多次升级。要求投标人提供承诺函，并提供第三方检测报告证明加盖投标人公章。
	
	

	74 
	功能要求
	可管理性要求
	▲嵌入式服务器BMC管理软件，支持风扇监控和管理，包括智能动态调节风扇转速功能（风扇转速根据负载动态调整），也可以手工调节风扇转速（具有20档转速调节）。要求投标人提供承诺函，并提供功能截图证明加盖投标人公章。
	
	

	75 
	功能要求
	可管理性要求
	▲嵌入式服务器BMC管理软件，支持通过服务U盘下载服务器设备故障诊断日志;要求投标人提供承诺函，并提供第三方检测报告证明加盖投标人公章。
	
	

	76 
	功能要求
	可管理性要求
	▲嵌入式服务器BMC管理软件，要求支持自动化安装操作系统，且安装过程中可自动安装驱动，同时支持系统参数配置的导入导出功能。要求投标人提供承诺函，并提供功能截图证明加盖投标人公章。
	
	

	77 
	功能要求
	可管理性要求
	可通过安全面板上的灯效展示服务器的待机、启动阶段，以及整机负载、硬件故障和预故障等运行状态
	
	

	78 
	功能要求
	可管理性要求
	▲支持通过移动APP和USB wifi登录HDM进行管理配置。要求投标人提供承诺函，并提供第三方检测报告证明加盖投标人公章。
	
	

	79 
	功能要求
	可管理性要求
	服务器支持LLDP协议；
	
	

	80 
	功能要求
	可管理性要求
	嵌入式服务器BMC管理软件，通过传感器实现了对服务器的温度、电压状态全面监控，可通过BMC页面查看温度、电流、电压、风扇转速传感器的历史曲线信息。要求投标人提供承诺函，并提供功能截图证明加盖投标人公章。
	
	

	81 
	功能要求
	可管理性要求
	支持批量部署操作系统，部署时可选择将操作系统安装指定目标盘（如指定逻辑盘或者物理盘）
	
	

	82 
	功能要求
	可管理性要求
	提升服务器版本管理效率：支持固件&驱动版本自动同步以及对版本进行合规性检测，可提示管理员版本更新或自动将版本升级到最新。
	
	

	83 
	功能要求
	可管理性要求
	支持查询SSD硬盘的寿命查询。要求投标人提供承诺函，并提供第三方检测报告证明加盖投标人公章。
	
	

	84 
	功能要求
	可管理性要求
	▲嵌入式服务器BMC管理软件，要求提供数据安全擦除功能，彻底删除NVDIMM、SD模块、HDD/SSD物理盘以及逻辑盘中的数据并恢复BIOS和BMC出厂默认值。要求投标人提供承诺函，并提供功能截图证明加盖投标人公章。
	
	

	85 
	功能要求
	可管理性要求
	当服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死在POST阶段时，可以使用应急诊断功能。
	
	

	86 
	功能要求
	★操作系统及驱动的升级
	本项目不要求配置操作系统；
	
	

	87 
	功能要求
	操作系统及驱动的备份还原
	本项目不要求配置操作系统；
	
	

	88 
	功能要求
	★操作系统功能
	本项目不要求配置操作系统；
	
	

	89 
	功能要求
	★中文信息处理
	符合GB 18030 的有关规定;
	
	

	90 
	功能要求
	机柜管理功能
	本项目不涉及；
	
	

	91 
	功能要求
	机柜通信方式
	本项目不涉及；
	
	

	92 
	功能要求
	多集群作业管理
	本项目不涉及；
	
	

	93 
	安全要求
	★关键部件安全要求
	要求配置的国产处理器CPU芯片，已通过中国信息安全测评中心颁发的安全可靠测评结果公告；本项目不要求配置操作系统；
	
	

	94 
	安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警;
	
	

	95 
	安全要求
	内存故障智能预测和自愈修复
	本项目不涉及；
	
	

	96 
	安全要求
	硬盘故障智能预测
	本项目不涉及；
	
	

	97 
	安全要求
	PCIe 链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路;
	
	

	98 
	安全要求
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断;
	
	

	99 
	安全要求
	内存、PCIe 卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置;
	
	

	100 
	安全要求
	异常下电关键数据保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失;
	
	

	101 
	安全要求
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	本项目不涉及；
	
	

	102 
	安全要求
	CPU 核重启隔离
	本项目不涉及；
	
	

	103 
	安全要求
	内存地址隔离
	本项目不涉及；
	
	

	104 
	安全要求
	内存存储阵列替换
	本项目不涉及；
	
	

	105 
	安全要求
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性;
	
	

	106 
	安全要求
	syslog 双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别;
	
	

	107 
	安全要求
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令;
	
	

	108 
	安全要求
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制;
	
	

	109 
	安全要求
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统;
	
	

	110 
	安全要求
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作;
	
	

	111 
	安全要求
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理;
	
	

	112 
	安全要求
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法;
	
	

	113 
	安全要求
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息;
	
	

	114 
	安全要求
	★研发过程安全
	投标人承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（提供承诺函，格式自拟）
	
	

	115 
	安全要求
	漏洞管理
	投标人承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等) 都可以查看；
	
	

	116 
	安全要求
	网络关键设备服务器要求
	本项目不涉及；
	
	

	117 
	安全要求
	增强要求
	本项目不涉及；
	
	

	118 
	安全要求
	★物理安全
	安全要求应符合GB 4943.1 的规定;
	
	

	119 
	安全要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求;
	
	

	120 
	性能要求
	★CPU 主频
	≥2.7GHz
	
	

	121 
	性能要求
	★单CPU 核数
	≥32核
	
	

	122 
	性能要求
	★单CPU 末级缓存容量
	≥128MB
	
	

	123 
	性能要求
	单内存模块容量
	≥32GB
	
	

	124 
	性能要求
	★内存速率
	≥3200MT/s
	
	

	125 
	性能要求
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于 7200 rpm;
	
	

	126 
	性能要求
	RAID 卡缓存容量大小
	配备RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于2GB;
	
	

	127 
	性能要求
	FC HBA 卡速率
	配备FC HBA 卡，单端口最大的连接速率不少于16Gb/s；
	
	

	128 
	性能要求
	独立网卡速率
	≥10GE
	
	

	129 
	性能要求
	板载网卡速率
	≥1GE
	
	

	130 
	性能要求
	★电源能耗
	符合GB/T 9813.3 的有关规定;
	
	

	131 
	兼容要求
	★内存兼容性
	适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格;
	
	

	132 
	兼容要求
	★固态存储兼容性
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格;
	
	

	133 
	兼容要求
	FC HBA 卡兼容性
	FC HBA 应适配两种或以上厂商产品；
	
	

	134 
	兼容要求
	RAID 卡兼容性
	RAID 卡应适配两种或以上厂商产品;
	
	

	135 
	兼容要求
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品;
	
	

	136 
	兼容要求
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡;
	
	

	137 
	兼容要求
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	
	

	138 
	兼容要求
	★数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品;
	
	

	139 
	兼容要求
	★中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品;
	
	

	140 
	兼容要求
	★平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台;
	
	

	141 
	兼容要求
	虚拟化软件兼容
	兼容 2 款及以上虚拟化软件;
	
	

	142 
	可靠性要求
	SATA SSD可靠性
	SSD的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h;
	
	

	143 
	可靠性要求
	★整机可靠性
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 200000h;
	
	

	144 
	可靠性要求
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于 40000h;
	
	

	145 
	可靠性要求
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外);
	
	

	146 
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定;
	
	

	147 
	服务要求
	★服务响应
	a)投标人提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)投标人提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
	
	

	148 
	服务要求
	★培训服务
	投标人提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
	
	

	149 
	服务要求
	★服务周期
	a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d)产品发布日期需在随机文件中明确；
	
	

	150 
	服务要求
	★工具要求
	投标人提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权；
	
	

	151 
	服务要求
	辅助工具
	本项目不涉及；
	
	

	152 
	服务要求
	★驱动安装升级指引
	投标人提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等，其他配件应提供指引；
	
	

	153 
	服务要求
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具；
	
	

	154 
	服务要求
	代码迁移工具
	本项目不涉及；
	
	

	155 
	服务要求
	性能分析工具
	本项目不涉及；
	
	

	156 
	服务要求
	跨架构平台应用兼容
	本项目不涉及；
	
	

	157 
	服务要求
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能；
	
	

	158 
	服务要求
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	要求提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；
	
	

	159 
	服务要求
	服务保障升级
	投标人提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务；
	
	

	160 
	服务要求
	★提供上门服务
	要求投标人具备提供上门服务的能力；
	
	

	161 
	服务要求
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	投标人提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务；
	
	

	162 
	供保要求
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售；
	
	

	163 
	供保要求
	★供应能力证明
	投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；
	
	



3.4 服务要求
	序号
	指标种类
	指标名称
	指标内容
	重要性
	是否需要证明材料

	1
	技术评审
	项目服务要求
	根据但不限于对“4.3服务要求”相关要求（★号、▲号要求除外），对投标人提供的项目服务方案进行评价，应包含供货方案、工期。
	#
	是

	
	技术评审
	服务便利性
	投标人承诺在维保期内出现故障时，能在3小时内到达采购人现场。 （采购人现场地址：广州市华夏路 3 号）
	#
	是



3.5 其他要求
无
4 人员要求
4.1 团队要求
4.1.1 基本要求
无
4.1.2优选资质/优选指标
	序号
	人员类别
	人员岗位
	人员要求
	是否作为加分项

	1
	项目经理
	项目经理
	系统集成项目管理工程师
	是

	
	
	
	
	


5 管理实施要求
1）中标人负责根据各品目不同的安装地点，负责将设备材料送到指定现场过程中的全部运输；包括装卸车、货物现场的搬运、设备的安装、调试等； 
2）各种设备，需提供装箱清单，按装箱清单验收货物； 
3）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕； 
4）货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。安装调试过程中，中标人需保证采购人和中标人双方人员和财产的安全，如发生人身或财产损害，由中标人承担责任。
6 风险管控要求
中标人交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，采购人有权拒收，并且中标人须向采购人支付本合同总价5%的违约金。
中标人未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由中标人承担。
采购人无正当理由拒绝接受货物、工程/提供的服务，到期拒付服务款项的，采购人向中标人偿付合同金额的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按逾期款项的3‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。
中标人应建立防止违法违规聘用离职税务人员的风险控制制度。中标人违法违规聘用离职税务人员的，采购人有权采取以下一项或多项措施：
（1）采购人要求中标人限期改正。
（2）中标人按合同总价10%的数额向采购人支付违约金。
（3）采购人有权解除部分或全部合同。
其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

7 履约验收要求
7.1 总体要求
按照合同与国家相关法律法规履约验收。
7.2 具体要求
交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。
所有货物安装完成并正常运行，达到标书规定的性能要求和采购人的使用要求。
验收交付成果物：
(1)提交验收报告
(2)提交移交物清单及移交物
(3)工作量统计表
(4)效益评估报告

8 其他要求
8.1 必备要求
8.1.1 通用必备要求
1.本项目中如涉及商品包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）的通知>》（财办库[2020]123号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。
2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。
3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。
以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。）
。。。（若有请补充）
8.2 付款安排建议
	付款名称
	付款要求
	付款比例（%）

	第1次付款
	项目验收通过并在收到发票后10个工作日内
	100

	
	
	


8.3 其他要求
8.3.1 保密要求
本项目合同签署双方均不得向第三方泄露本合同内容及在本项目合同履行过程中获得的另一方的商业秘密及知识产权。
中标人应对在项目实施过程中接触到的采购人所有系统信息、工作资料等进行保密，不得以任何形式复制、带走或提供给任何其他个人或团体。中标人如违反本保密约定，采购人有权追究中标人的相关法律责任。
8.3.2 知识产权要求
中标人在服务过程中产生的所有技术资料、提交件及其他类别的知识产权归采购人所有。 
中标人交付给采购人的成果不得侵犯第三方的合法权益。如果采购人因使用本项目成果或其中一部分而被第三方起诉侵犯其专利权、商标权或其它知识产权，中标人将依法承担相应的法律责任。

